</motto<</bf k{ytt|/qquad operation(s)>/break
         Toimenpiteiden suorittaminen, erityisesti tietokoneen
         k{ytt{minen sek{ siihen liittyv{t toiminnot.

         -- -- Atk-sanakirja, 1975.
>>

/chapter<K{ytt|>

/section</ii<Valvonta>>

Supertietokone on valvottuna arkip{ivisin (maanantaista
perjantaihin) kello 8--20. 
Muina aikoina kone on operoimattomassa tilassa.

Aika ajoin j{rjestelm{ on suljettu ennakoitujen /ii<k{ytt|katkojen>
vuoksi. N{ist{ katkoista varoitetaan k{ytt{ji{ 
login-ilmoituksissa ennakolta. Laitteistohuollon lis{ksi
n{it{ k{ytt|katkoja k{ytet{{n my|s k{ytt|j{rjestelm{n
ja ohjelmistojen uusien versioiden testaamiseen.

Toistaiseksi supertietokoneen ennakkohuoltoja varten k{ytt|katkoja 
on varattu kaksi kertaa viikossa: 

</beginverbatim

    Tiistaina   7:00 -  9:00
    Torstaina   7:00 - 11:00 

/endverbatim>

Torstaiaamun k{ytt|katko on s{{nn|llinen, mutta 
se ei v{ltt{m{tt{ kest{ aina t{ytt{ nelj{{ tuntia,
joten kone saattaa olla k{ytett{viss{ aikaisemminkin.
Konetta  ei my|sk{{n huolleta joka tiistai, joten se 
voi t{ll|in olla normaalisti k{yt|ss{. 

Ennakoimattomista k{ytt|katkoista on automaattisessa 
puhelinvastaajassa (puh. 90 -- 455 3372) tiedote, mik{li katko on 
alkanut valvottuna aikana. Yleens{ tiedotteessa on my|s arvio 
j{rjestelm{n palautumisajankohdasta. Valvomattomana aikana 
puhelinvastaajaan voi my|s j{tt{{ viestej{.

Crayn /ii<huolto> on paikalla arkip{ivisin 8 tuntia, kello 8--16.
L{hinn{ s{{nn|llisten 
s{{nennustusajojen turvaamiseksi huoltosopimukseen kuuluu
my|s ns. on call -aikaa, jolloin huolto on valmiina saapumaan
paikalle kahden tunnin varoitusajalla. Arkisin t{m{ aika
on 01--08 ja 16--17 (kes{ll{ 02--08 ja 16--18) ja 
viikonloppuisin 09--17 (kes{ll{ 10--18). Huoltosopimus
ei kata juhlapyhi{.

/section</ii<S{{nn|lliset ajot>>

Crayn kapasiteetista 25/% on varattu Ilmatieteen laitokselle.
T{h{n aikaan sis{ltyv{t erityisesti s{{nn|lliset s{{nennustusajot.
Niit{ suoritetaan nelj{sti vuorokaudessa noin
kuuden tunnin v{lein, suunnilleen kello 03:15, 09:15, 15:15 ja 21:15 UTC,
eli talvella kello 05:15, 11:15, 17:15 ja 23:15 Suomen aikaa.
Kes{aikana ajot siirtyv{t tuntia my|hemm{ksi.
Kukin ajo kest{{ noin 40 minuuttia paitsi aamun ensimm{inen
ajo, joka vie noin 15 minuuttia kauemmin. Ohjelma osaa k{ytt{{
tehokkaasti kaikkia nelj{{ prosessoria, joten sen ajaksi
muut er{ty|t pys{ytet{{n. N{in ajo menee l{pi mahdollisimman
nopeasti.



/section</ii<Varmuuskopiot>>


Normaalisti pysyv{st{ levytilasta otetaan varmuuskopiot 
kahden viikon v{lein. Joka toinen
p{iv{ otetaan varmuuskopiot muuttuneista tiedostoista. 

Varmuuskopioiden s{ilytysajat ovat seuraavat:
/goodbreak
/halign</qquad#/hfil/qquad&/quad#/hfil/cr
        muuttuneet tiedostot                    & 1 kuukausi  /cr
        kaikki tiedostot joka toinen viikko     & 2 kuukautta  /cr
        /qquad/qquad n{ist{ nelj{nnesvuosittain & 1 vuosi      /cr
>

Tarvittaessa varmuuskopiolla olevan tiedoston palauttamisen 
hoitaa TLP k{ytt{j{n pyynn|st{. Yhteyshenkil|n{ toimivat  
valvojat, puhelin 90 -- 457 2821.


/section<Tilap{inen levytila>

/iii<tilap{istiedostot>
Tilap{istiedostotilaa on varattu runsaasti: noin 10 gigatavua.
T{ll{ j{rjestelyll{ pyrit{{n ohjaamaan k{ytt{ji{ niin, ettei
Crayn levyill{ s{ilytett{isi pitk{{n suuria tiedostoja (koska
Craynkin levytilaa on vain rajallinen m{{r{). 

Tilap{istiedostot s{ilyv{t j{rjestelm{ss{ </bf korkeintaan
yhden vuorokauden> siit{, kun niit{ on viimeksi k{ytetty,
jonka j{lkeen ne tuhotaan automaattisesti.  T{m{ on
toteutettu siten, ett{ tunnin v{lein k{ynnistyy ohjelma,
joka tuhoaa kaikki tilap{istiedostot, joita on viimeksi
k{ytetty yli vuorokausi sitten. 

Tilap{istiedostoja ei lasketa k{ytt{j{n levykiinti||n, eik{
niist{ laskuteta.  Niist{ ei my|sk{{n oteta varmuuskopioita. 

Tilap{istiedostot tehd{{n hakemistoon </tt/ii<//tmp>>. Se on hakemisto,
johon kaikilla k{ytt{jill{ on oikeus tehd{ tiedostoja. Koska 
tilap{istiedostohakemiston nimi voi joskus muuttua, on hyv{
tapa k{ytt{{ er{ty|ss{ hakemistonimen paikalla ymp{rist|muuttujaa
</tt/ii</$TMPDIR>>.

Tilap{istiedostojen k{ytt| on eritt{in suositeltavaa. 
Tiedostot, jotka on tehty </tt//tmp>-alueelle, 
puskuroidaan /ii<SSD>:n kautta, jolloin ohjelman
tekem{ I//O tehostuu huomattavasti.

