- Please do not edit this file -

QuickField™ Parametric Workbench v1.0
Tera Analysis Ltd.

Workbench session saving file

[GENERAL]
APPLICATION=QuickField™ Parametric Workbench v1.0
DLL=Magn1
NAME=Magn1
AUTHOR=Tera Analysis Ltd.
VERSION=1.0
DATE=8/2/2002

[PARAMETER]
DESCRIPTION=Air Gap
NOTATION=airGap
UNIT=cm
ISGEOMETRY=True
ISPOSTPROCESS=False
VALUE=10
ISVARIABLE=True

[PARAMETER]
DESCRIPTION=Coercive Force
NOTATION=Hc
UNIT=A/m
ISGEOMETRY=False
ISPOSTPROCESS=False
VALUE=147218
ISVARIABLE=False

[PARAMETER]
DESCRIPTION=Keeper Height
NOTATION=keeperHeight
UNIT=cm
ISGEOMETRY=True
ISPOSTPROCESS=False
VALUE=10
ISVARIABLE=False

[PARAMETER]
DESCRIPTION=Keeper Width
NOTATION=KeeperWidth
UNIT=cm
ISGEOMETRY=True
ISPOSTPROCESS=False
VALUE=40
ISVARIABLE=False

[PARAMETER]
DESCRIPTION=Magnet Height
NOTATION=magnetHeight
UNIT=cm
ISGEOMETRY=True
ISPOSTPROCESS=False
VALUE=10
ISVARIABLE=False

[PARAMETER]
DESCRIPTION=Magnet Width
NOTATION=magnetWidth
UNIT=cm
ISGEOMETRY=True
ISPOSTPROCESS=False
VALUE=10
ISVARIABLE=False

[PARAMETER]
DESCRIPTION=Yoke Height
NOTATION=yokeHeight
UNIT=cm
ISGEOMETRY=True
ISPOSTPROCESS=False
VALUE=10
ISVARIABLE=False

[PARAMETER]
DESCRIPTION=Yoke Width
NOTATION=yokeWidth
UNIT=
ISGEOMETRY=True
ISPOSTPROCESS=False
VALUE=40
ISVARIABLE=False

[VARIABLE]
DESCRIPTION=Air Gap
FROM=1
TO=5
STEP=1
TYPE=Random

[RESULT NAMES]
NAME=Flux density
NAME=Mechanical force

[ITERATOR DATA]
Random 1 5 6 Smooth 1 5 ;1.5;2;3;4;

[RESULT VALUES]

[END]
